Rekonstrukce obecního úřadu

Specifikace **dveře a okna venkovní**

Pozn: nutná osobní návštěva z důvodu sladění s již vyměněnými okny a dveřmi v části využívané lékařem.

1. Dodávka oken a dveří venkovních včetně montáže, rozměry:

10 ks okna 1310 mm šířka, 1430 mm výška, barva bílá, plast, dvojsklo

1 ks dveře 1320 mm šířka, 2120 mm výška, barva bílá, 2 křídla vchodová, plast, dvojsklo

1 ks okno 900 mm šířka, 630 mm výška, barva bílá, plast, dvojsklo

1 ks dveře 1195 mm šířka, 2500 mm výška, barva bílá, 1 křídlo vchodové, plast, dvojsklo

2. dodávka včetně parapetů vnitřních i vnějších a včetně montáže.

17.4.2019 Alena Hladíková